重庆科学城融资担保有限公司

采购询价函

因公司生产经营需要，现需采购一批金融城域网接入硬件设备。在此，诚邀符合资格条件的供应商参与报价，现将有关事项通告如下：

1. 采购需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **功能描述** |
| 1 | 签名验签  服务器 | 1 | 1.标准2U机架型设备，冗余电源； 2.配置≥4个10/100/1000M自适应网络接口； 3.支持SM1/4对称加解密，SM2签名和验证，SM3杂凑；支持PKCS#1、PKCS#7签名验签；支持数字证书的加封和解封；支持证书管理功能； 4.支持基于OCSP、LDAP进行证书有效性验证，也可基于本地证书链、CRL进行证书有效性验证； 5.SM2签名≥25000次/秒；SM2验证签名≥12000次/秒；SM4加/解密≥800Mbps；SM3摘要≥800Mbps； 6.具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》。 |
| 2 | 防火墙 | 1 | 1.采用国产化硬件平台，标准机架式设备，配置冗余电源； 2.配置千兆电口数≥10个，设备板载固化千兆光口≥4个、万兆光口数≥4个，接口扩展槽位≥2个，配置1个console口，配置2个USB接口； 3.吞吐量≥7Gbps，并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥3万； 4.访问控制策略：支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 5.所投产品符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求（提供由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的证明材料）或提供在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| 3 | 交换机 | 1 | 1个CONSOLE口，1610/100/1000BASE-T以太网端口、4\*1000BASE-XSFP光口，系统管理： Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下载管理支持 SNMP V1/2c/V3 支持 Sflow支持 NOA支持 NTP 时钟支持系统工作日志。 |
| 4 | 服务器 | 2 | 2U两路机架式服务器;最大支持32根DDR4内存插速率最高支持3200MT/S，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量4TB;板载1个1Gbp独立远程管理控制端口，支持HDM无代理管理工具(带独立管理端口);数量 1、主频 2.5GHz、物理核数16C(要求国产芯片)CPU:内存:数量 1、类型 DDR4 RDIMM、频率3200MT/s、容量32GB硬盘:数量 2、类型 SSD-SATA、容量2TB;  Raid卡:数量 1、缓存 /、Raid级别RAID O,RAID 1,RAID 10,RAID 5;4端口1GE电接口OCP3.0网卡。 |

1. 采购预算（限价）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 最高限价 |
| 1 | 金融城域网接入硬件设备 | 18万元 |

三、供应商资格要求

1. 具备独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5. 参加本项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

四、报价截止时间

2024年12月11日17：00

地点：重庆市沙坪坝区西永大道36号附4号育成加速器5楼（可邮寄）

五、报价文件资料内容

包括但不限于如下内容：

1.营业执照复印件；

2.报价函（附件1）；

3.法定代表人身份证明（附件2）；4.法定代表人授权委托书（附件3）；5.诚信声明（附件4）；

所有报价资料需加盖公章。

六、评定中标人标准

最低价评标法，即在全部满足实质性要求前提下，以最低报价的供应商作为中标人。

七、其他需说明事项

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

八、联系方式

联系人：王老师

联系电话：15923371576

联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附4号育成加速器5楼

2024年12月3日

附件1

报价函

重庆科学城融资担保有限公司：

我方收到 （询价项目名称）的询价函，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价函中的一切要求，提供询价采购内容供货及技术服务，初始报价为人民币大写： 元整；人民币小写RMB： 元。

2.我们现提供的报价文件为：报价文件正本壹份，副本 份。

3.我们完全理解和接受贵方询价函的一切规定和要求，完全答应询价函中规定的所有条件和询价评审方法。

4.在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《询价函》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

报价人（公章）：

联系人： 电话：

年 月 日

金融城域网接入必备设备清单（仅为询价专用）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数 量** | **预算价格（万元）** | **功能描述** | **报价单价（万元）** | **报价总价（万元）** |
| 1 | 签名验签  服务器 | 1 | 8 | 1.标准2U机架型设备，冗余电源； 2.配置≥4个10/100/1000M自适应网络接口； 3.支持SM1/4对称加解密，SM2签名和验证，SM3杂凑；支持PKCS#1、PKCS#7签名验签；支持数字证书的加封和解封；支持证书管理功能； 4.支持基于OCSP、LDAP进行证书有效性验证，也可基于本地证书链、CRL进行证书有效性验证； 5.SM2签名≥25000次/秒；SM2验证签名≥12000次/秒；SM4加/解密≥800Mbps；SM3摘要≥800Mbps； 6.具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》。 |  |  |
| 2 | 防火墙 | 1 | 3.5 | 1.采用国产化硬件平台，标准机架式设备，配置冗余电源； 2.配置千兆电口数≥10个，设备板载固化千兆光口≥4个、万兆光口数≥4个，接口扩展槽位≥2个，配置1个console口，配置2个USB接口； 3.吞吐量≥7Gbps，并发连接数≥80万，每秒新建连接数≥3万； 4.访问控制策略：支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式； 5.所投产品符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求（提供由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的证明材料）或提供在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |  |  |
| 3 | 交换机 | 1 | 0.5 | 1个CONSOLE口，1610/100/1000BASE-T以太网端口、4\*1000BASE-XSFP光口，系统管理： Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下载管理支持 SNMP V1/2c/V3 支持 Sflow支持 NOA支持 NTP 时钟支持系统工作日志。 |  |  |
| 4 | 服务器 | 2 | 6 | 2U两路机架式服务器;最大支持32根DDR4内存插速率最高支持3200MT/S，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量4TB;板载1个1Gbp独立远程管理控制端口，支持HDM无代理管理工具(带独立管理端口);数量 1、主频 2.5GHz、物理核数16C(要求国产芯片)CPU:内存:数量 1、类型 DDR4 RDIMM、频率3200MT/s、容量32GB硬盘:数量 2、类型 SSD-SATA、容量2TB;  Raid卡:数量 1、缓存 /、Raid级别RAID O,RAID 1,RAID 10,RAID 5;4端口1GE电接口OCP3.0网卡。 |  |  |
| 5 | **合计** |  | 18 |  |  |  |

附件2

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任 （职务名称）职务，是\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年 月 日

（公章）

（后页附法人身份证复印件）

#### 附件3

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

致：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购人名称）

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商法定代表人姓名）特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名： 法定代表人签名：

供应商公章：

#### （后页附被授权人身份证复印件）

附件4

诚信声明（格式）

采购项目名称：

致 （采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）